**LA CONFIGURATION DE WIN SERVER 2008**

**PROCEDURE DE CONFIGURATION**

***I- MISE EN PLACE DE L’ACTIVE DIRECTORY***

**1/INSTALLATION**

**DEMARRER/ GESTIONNAIRE DE SERVEUR/ROLE/AJOUTER DES ROLES/SUIVANT/COCHER ACTIVE DIRECTORY/SUIVANT/SUIVANT/INSTALLER/FERMER**

**2/CONFIGURATION DE L’ACTIVE DIRECTORY**

DEMARRER/GESTION DES SERVEURS/ROLE/ACCEDER A SERVICE DES DOMAINES AD/DEPROMO .EXE/COCHER INSTALLATION EN MODE AVANCE /SUIVANT/SUIVANT/CREER UN DOMAINE DANS UNE NOUVELLE FORET/SUIVANT/NOM DU DOMAINE (TELICO.COM)/SUIVANT/SUIVANT/DECOCHER, CHOISIR WIN 2008/SUIVANT /DECOCHER SERVEUR DNS /SUIVANT /VOUS LE VOUS CONFIGURE SANS LE DNS /OUI/SUIVANT/MOT DE PASSE/SUIVANT/SUIVANT

***2- MISE EN PLACE DE DNS***

DEMARRER/GESTIONNAIRE DES SERVEURS/ROLE/AJOUTER DES ROLE/SUIVANT/COCHER DNS/SUIVANT/SUIVANT/INSTALLER/DEBALLER SERVEUR DNS /CLIC DROIT SUR ZONE DE RECHERCHE DIRECT/NOUVELLE ZONE/SUIVANT /COCHER ZONE PRINCIPALE/ COCHER VERS TOUS LES SERVEURS DNS DE CE DOMAINE /SUIVANT/NOM DE LA ZONE (TELICO.COM)/SUIVANT/SUIVANT/TERMINER/ZONE DE RECHERCHE INVERSEE/ZONE DE RECHERCHE/SUIVANT/SUIVANT/ADRESSE RESEAU DU SERVEUR /SUIVANT/TERMINER.

**3- CREATION DU L’ALIAS**

ZONE DE RECHERCHE INVERSE/CLIC DROIT SUR L’ADRESSE IP/NOUVELLE ALIAS /NOM DE L’ALIAS /WWW/DANS NOM DE DOMAINE PLAINEMENT QUALIFIE/PARCOURIR/DOUBLE CLIC SUR LE NOM DU SERVEUR/DOUBLE CLIC SUR ZONE DE RECHERCHE /DOUBLE CLIC SUR LE NOM DU DOMAINE /CLIC SUR LE SERVEUR/OK/OK.

**4- CREATION DU POINTEUR**

DEBALLER ZONE DE RECHERCHE INVERSE/CLIC DROIT SUR L’INVERSE L’ADRESS IP/NOUVEAU POINTEUR/AJOUTER LE POINTEUR /PARCOURIR /DOUBLE CLIC SUR LE NOM DU SERVEUR /DOUBLE SUR LA ZONE DE RECHERCHE/DOUBLE CLIC SUR LE NOM DU DOMAINE /CLIC SUR LE NOM DU SERVEUR /OK/OK

**5-CREATION DES UTILISATEURS**

DEMARRER /OUTILS D’ADMINISTRATION/CLIC SUR UTILISATEUR ET ORDINATEUR/ACTIVE DIRECTORY/DEBALLER NOM DU DOMAINE/CLIC DROIT SUR USER/NOUVEAU/UTILISATEUR/SUIVANT/SUIVANT/TERMINER

**6-CREATION D’UN GROUPE**

CLIC DROIT SUR USER /NOUVEAU /GROUPE/DONNE LE NOM /OK

**7-METTRE LES UTILISATEURS DANS LE GROUPE**

CLIC DROIT SUR LE NOM D’UTILISATEUR /AJOUTER A UN GROUPE

**8-CREATION D’UNE UNITE D’ORGANISATION**

CLIC DROIT SUR LE NOM DU DOMAINE/NOUVEAU /UNITE D’ORGANISATEUR/DONNER UN NOM /OK

LANCER DOS ET TAPER LA CMD (PING [WWW.TELICO.COM](http://WWW.TELICO.COM),

NSLOOKUP ADRESSE DU SERVEUR **EX**: NSLOOKUP 192.168.0.1 OK.

**3-CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP**

PROCEDURE :

DEMARRER/GERRER VOTRE SERVEUR / AJOUTER DES ROLES /SUIVANT/SUIVANT/SUIVANT/SUIVANT/CLIC SUR AJOUTER/OK

SUIVANT/COCHER (DESACTIVER LE MODE SANS ETAT DHCPIPV6 POUR CE SERVEUR) /SUIVANT/SUIVANT/INSTALLER

AJOUT DE RESERVATION D’ADRESSE :

DEMARRER /OUTIL D’ADMINISTRATION DHCP/DEBALLER LE SERVEUR/DEBALLER IPV4/DEBALLER ETENDUE /CLIC DROIT SUR RESERVATION/NOUVELLE RESERVATION/

ALLER DANS LA MACHINE CLIENTE, LANCET DOS TAPER (IPCONFIG /ALL) DANS L’OPPTION D’OBTENIR L’ADDRESSE MAC OU PHYSIQUE DU CLIENT EXEMPLE 00-0C-29-A4-45-5

ET EN SUITE PUIS REVENIR DANS LE SERVEURPOUR LA RESERVATION ET REMPLIR LES CHAMPS TEL RECOMMANDER

PUIS COCHER DHCP SEULEMENT/ AJOUTER/FERMER.

REVENIR DANS LA MACHINE CLIENTE ACTIVER OBTENIR DHCP AUTOMATIQUEMENT/OK/FERMER/

PLACER DANS DOS/TAPER (IPCONFIG /RELEASE CLICK SUR OK) ET TAPER (IPCONFIG /RENEW CLICKE SUR OK)

TEST POUR LA RESERVATION DYNAMIQUE DU 2em CLIENTE

ALLER DANS LA CLIENTE 2 OUVRE DOS TAPER (IPCONFIG /RELEASE CLICK SUROK) ET TAPER ENCORE (IPCONFIG /RENEW CLICK SUR OK)

**3-CONFIGURATION DU serveur d’application**

PROCEDURE :

DEMARER/GESTION DES SERVICES/AJOUTER DES ROLES/SUIVANT/COCHER SERVEUR D’APPLICATION/AJOUTER LES FONCTIONNALITER REQUI/SUIVANT/SUIVANT/COHER PRISE EN CHARGE DU SERVEUR WEB/AJOUTER LES SERVICES DE ROLE REQUI/SUIVANT/COCHER CGI/

EN SUITE COCHER IIS MANAGEMENT COMPTABILITY/SUIVANT/INSTALLER

**CONFIGURATION**

DEMARER/OUTILS D’ADMINISTRATION/GESTIONNAIRE DES SERVICES(ISS)/DEBALLER LE SERVEUR/SITES/CLICK DROITE SUR DEFAUT SITE WEB/EXPLORER/CLICK DROITE SUR ISSTART/OUVRIRE AVEC BLOC NOTE/EFFACER LE CONTENUE AJOUTER UNE NOUVELLE CONTENU

EXEMPLE :

<Html>

<Head>

<Title>Mon site Web</title>

</head>

<body>

<Center><marquee><h 1>IIS EST UN serveur web sous windows</h 1></ marquee>

</center><br><h3>Bonsoir les amis de telico

</body>

</html>

/ENREGISTRER SUR UN NOM/DOUBLE CLIKE SUR LE NOUVEAU SITE.

**CONFIGURATION D’un serveur d’impression**

Ajouter des rôles/svt/cocher service d’impression/svt/svt/installer/fermer.

Demarer/outils d’administration/gestion de l’impression/deballer serveur d’impression/clic droite sur imprimante/cocher ajouter une imprimante via un port ecistant/svt/cocher installer un nouveau pilote/choisir le nom de l’imprimate/svt/svt/terminer.

On vient dans la machine cliente click sur

Demarer/panneau de configuration/imprimante et telecopieur/ajouter une imprimante/svt/cocher une imprimante reseau ou une imprimante connecté a un autre ordinateur/svt/cocher connection a cette imprimante/ IP serveur\nom de l’imressionts/st/svt/se connecté en tant que administrateur/click su oui /terminer